【별지 제1-2호】탄소중립 경영혁신 바우처 프로그램별 세부지원 내용

□ 컨설팅(탄소)

세부 분야		세부 지원내용
탄소중립경영혁신	탄소 수준진단	정의	• 에너지 사용 및 설비 현황분석, 에너지 데이터 관리체계 분석, 인벤토리 구축 및 가이드 제공, 에너지·온실가스 감축수단 발굴 및 예상 감축효과 제시를 통한 탄소중립 경영전환 지원 컨설팅
		예시	• 온실가스 감축 및 에너지 효율화 컨설팅 • 에너지사용현황·탄소배출량 분석을 통한 공정개선·효율화 개선 컨설팅
	심층 컨설팅	정의	• 저탄소 사업장 및 공정운영을 위한 에너지효율화, 저감활동, 공정개선 계획수립 지원 컨설팅 - (공정개선) 공정흐름도(에너지, 탄소, 공정)분석을 통한 기준배출량 및 탄소저감 목표설정, 공정개선 과제도출 및 실행전략 수립 - (설비운영) 저탄소설비운영 계획수립, 설비에너지 균형관리, 에너지(전력, 열 등) 품질관리, 복합설비 효율 분석 및 성능 개선 - (효율개선) 구체적인 탄소저감 대상 정의, 측정 및 분석, 탄소저감 과제 도출 및 실행전략 수립 - (원·부자재 사용량 저감활동) 원·부자재 사용량 등 DATA 관리, 친환경 원부자재 도입 계획 수립 - (에너지 절감활동) 고효율 설비기기, 신재생에너지 활용 기술도입 및 투자전략 등 탄소저감 혁신활동을 통한 사용률 개선방안 수립
		예시	• 저탄소 공정운영전략 및 불합리 개선 컨설팅
	유의		• (필수) 탄소수준진단을 통해 탄소감축수단 발굴을 필수진행 필요 • (탄소수준진단) KPI지표 3가지 설정(탄소수준진단보고서, 감축수단 발굴, 예상감축효과) • (심층컨설팅) 저탄소 공정운영 측면에서의 에너지효율화·저감활동·공정개선 전략수립 컨설팅을 지원 • 기술지원 연계 시, ‘탄소수준진단보고서’ 제공 및 활용가능

* 탄소바우처의 경우, 경영시스템인증은 “(기술지원) 친환경·저탄소 관련 인증”으로 지원

세부 분야			세부 지원내용
시제품제작	워킹목업	녹색 기술	정의	• 온실가스 감축기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정에너지 기술, 자원순환 및 친환경 기술 등을 활용한 시제품제작 지원 • 친환경 연료유, 폐기물, 폐수 등 재활용을 통한 제품 생산 등
			예시	• 유해·온실가스 배출 감축 가능한 기술로 제작된 시제품 제작 • 탄소배출소재 저감 및 생산공정 에너지 효율성 개선을 위한 시제품 제작
	탄소저감설계		정의	• 신제조공정, 차세대 동력장치, 친환경 발전, 에너지 저장 및 효율향상, 환경개선 등 탄소저감을 구상하는 설계 지원
			예시	• 탄소배출량 저감을 위한 공정개선방향 설정 및 탄소저감 설계 지원
	유의			• 시제품이 아닌 완제품 구매 및 양산은 지원불가하며, 워킹목업이 제외된 외부 디자인에 대한 부분만은 지원 불가 • 역설계, 해석, 시뮬레이션 단계의 서비스수행은 인정되지 않으며, 설계도면 완성을 기준으로 사업수행 성과로 인정 • CAD프로그램 구매 지원불가 • 탄소저감설계만 수행 시, 11,112천원(자부담 10%)까지 지원
시스 템 및 시설구축	에너지효율향상 설비구축			• 전력 수요절감 효과가 우수한 효율향상 설비 시스템 구축 지원 • 효율향상설비 S/W 및 H/W 구축비 포함(별첨1 참조)
	유의			• 수요기업으로 선정된 사업자번호가 아닌 공장에 구축 불가 • 설비 및 시스템의 단순구매대행 지원불가 - 설비구축의 목적과 구축 전후 비교, 설비 사용교육 등 명확히 작성 시 승인 • 탄소분야의 지정설비에 해당하지 않는 경우 지원불가(별첨1 지정설비 참조) • 지정 설비의 효율관리기자재 신고확인서 혹은 고효율에너지기자재 인증서를 제출하지 않은 경우 지원불가
규격 인증	친환경인증		정의	• 제품 또는 기업이 친환경 평가기준, 환경 경영체제, 에너지 경영시스템 등에 적합한지 여부를 판단하는 인증 지원
			예시	• 녹색인증, 탄소발자국 인증, 저탄소 제품인증, 환경성적표지 인증, 고효율인증, ISO14001, ISO14010, ISO14020, ISO14030), ISO50001 등
	유의			• 인증갱신은 지원불가하며, 신규인증획득의 경우 지원가능 • 인증서를 획득하지 않고, 컨설팅만 진행하는 경우 지원불가 • 단순 인증심사비 지원은 불가하며, 컨설팅비와 인증심사비(최대 3백만원까지) 지원가능(기업 내 진단 및 업무절차 개선활동 등) • 벤처, 가족친화, 이노비즈, 메인비즈 인증 등과 같이 제품인증에 해당하지 않는 경우 인증 지원불가
제품시험	친환경 에너지 시험		정의	• 제품이 친환경, 신에너지원, 효율향상 등에 적합한지 여부를 판단 하는 평가 및 시험 지원
			예시	• 재생에너지, 그린수소, 전통에너지원 효율화, 신에너지원(핵융합 등) 관련 시험 등
	유의			• 제품시험용 장비구입 지원불가

□ 기술지원(탄소)

별첨 1		탄소중립 경영혁신 바우처 사업 지정설비

* (탄소)에너지효율향상시스템 및 시설구축 프로그램의 설비구축은 아래 표의 범위에 한하여 지원 가능

대상설비	적용범위	비고
공기압축기	◦ 압축비가 1.3 초과, 토출 압력이 30~1,000kPa인 전동기 구동방식의 공기압축기 * 왕복동식: 전동기출력 2.2kW 이상 ~ 15 kW 이하 * 스크류식: 전동기 출력 15kW 초과~110kW 이하	효율관리기자재 변속형만 지원 (정속형 지원대상 제외)
터보압축기	◦ 압력비 1.3초과 또는 송출압력 30kPa 초과인 전동기 구동방식	고효율E인증기자재 유량별 종합효율 (64%이상∼73%이상)
원심식 송풍기	◦ 압력비 1.3미만 또는 송출압력 30kPa 이하인 직동, 직결 및 벨트 구동의 원심식 송풍기 * 임펠러의 깃 바깥지름 160mm∼1,800mm	고효율E인증기자재 호칭별 전압효율 (43.5%이상∼81%이상)
펌프	◦ 토출구경의 호칭지름이 2,200mm이하인 터보형 펌프 * A효율(Maximum efficiency): 가장 높은 효율 * B효율(Guaranteed efficiency): 제작자 보증 효율	고효율E인증기자재 지상용, 수중용 해당 토출량 A효율 이상, 규정 토출량 범위 B효율 이상
삼상 유도전동기	◦ 정격출력 5.5kW이상 375kW이하인 삼상유도전동기 (일반용 저압 3상 농형)	효율관리기자재 출력별(5.5kW 이상~375kW 이하) 효율기준 이상
인버터	◦ 전동기 부하조건에 따라 에너지절감 가변속 운전이 가능한 최대용량 220kW 이하	고효율E인증기자재 효율 96%이상(7.5kW 이하), 97%이상(그 외)
항온항습기	◦ 정격냉방능력이 6kW(5,160kcal/h) 이상, 35kW(30,100kcal/h) 이하	고효율E인증기자재 냉방EER(2.3∼3.2 이상) 난방COP(0.97 이상) 등
멀티전기 히트펌프 시스템	◦ 실외유닛의 정격냉방능력이 20kW 미만인 냉방전용기기 또는, 단일 실외유닛의 정격냉방용량이 20kW 이상 70kW 미만인 냉난방겸용기기	효율관리기자재 효율등급 1등급 이상
전기냉난방기	◦ 전동기 정격소비전력의 합계가 7.5kW이하, 전열장치가 포함된 경우 전열장치 정격소비전력이 30kW이하인 전기히트펌프로 정격냉방능력 23kW미만	효율관리기자재 효율등급 1등급 이상
전기냉방기	◦ 전동기 정격소비전력의 합계가 7.5kW이하, 정격 냉방능력 정격냉방능력 23kW미만	효율관리기자재 효율등급 1등급 이상
스크류 냉동기	◦ 정격냉동능력 1,758kW(500USRT) 이하 - 에너지효율=정격냉동소비전력(kW)÷정격냉동능력(USRT)	고효율E인증기자재 에너지효율(kW/USRT) 0.7이하
원심식 냉동기	◦ 정격냉동능력 7,032kW(2,000USRT) 이하 COP: 단위 표준냉동소비전력당 표준냉동능력 (kW/kW)	효율관리기자재 COP 5.02 이상(1,055kW 이하), COP 5.41 이상(그 외)
상업용 전기냉장고	◦ 상업용(업소용)이며 안전인증 대상(전동기 정격입력이 1kW이하)인 냉장고 및 냉동냉장고(300∼2,000ℓ), 냉장진열대(300∼1,500ℓ)	효율관리기자재 효율등급 1등급 이상
스마트LED 조명시스템	◦ LED램프/등기구를 스마트센서와 스마트제어장치를 통하여 동작감지, 조도감지 등 다양한 기능을 제어를 할 수 있도록 하나의 시스템으로 구성되어 복합제어가 가능한 시스템	고효율E인증기자재 (LED램프/등기구 고효율인증제품 적용)